ПЕРЕЛІК

нормативних документів для організації 

перевірки підприємств лісового господарства

1. Перелік машин, обладнання, устаткування, на яких виконується робота.

2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

3. Перелік робіт з важкими та шкідливими умовами праці.

4. Наказ про відповідального за охорону праці на підприємстві та по підрозділам (про розподіл функцій).

5. Наказ про відповідального за електробезпеку на підприємстві (має мати посвідчення про проходження навчання і перевірку знань по електробезпеці для роботи в електроустановках до 1000В – IV група допуску або V група – вище 1000В, а також повинен пройти навчання та перевірку знань раз на три роки в спеціалізованому навчальному закладі – п.2.18 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів №258 від 25.07.2006). – п.5.1.3. призн. відпов. за е/б
6. Наказ про відповідального за протипожежний стан будівель та споруд по підприємству та по підрозділам.
7. Наказ про створення комісії з загального огляду будинків і споруд.
8. Наказ про визначення місця зберігання транспорту в поза робочий час.

9. Наказ про закріплення а/м за водіями.

10. Наказ про проведення попереднього навчання, стажування (відповідальні особи за стажування), його закінчення і перевірку знань постійних та тимчасових робітників.
11. Організація навчального процесу та перевірки знань:

· наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці 

· програма проведення навчання з питань охорони праці. Журнал відвідування. План-графік навчання.

· протоколи засідань комісії з перевірки знань (посвідчення вальника лісу, тракториста, ел.зварника, рамника, верстатника і т.п.) 
· наявність посвідчень про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб (переатестація 1 раз у три роки). – п.5.1 Типового положення про навчання
12. Ознайомлення громадян, при прийомі на роботу, про умови праці – ст.5 ЗУ «Про ОП»
13. Журнал вступного інструктажу (встановленої форми).

14. Програма проведення вступного інструктажу.

15. Перелік посад і професій, які повинні проходити стажування, а також тривалість стажування.

16. Закон України “Про охорону праці” (нова редакція 2002р.).

17. Правила охорони праці для працівників лісового господарства  та лісової промисловості.

18. Правила охорони праці в деревообробній промисловості.

19. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова КМ України від 21 серпня 2004 р.).

20. Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (постанова КМ України від 22.03.2001 р. №270).

21. Типове положення про навчання з питань охорони праці (лютий 2005р.).

22. Положення про систему управління охороною праці на підприємстві.

23. Положення про службу охорони праці (№255 від 15.11.2004р., в дії з 01.12.2004р.).

24. Положення про комісію з питань охорони праці (04.04.2007р.).

25. Положення про оперативний, адміністративно-громадський контроль з охорони праці на підприємствах та організаціях лісового господарства України.

26. Типове положення про основні обов'язки, права і відповідальність керівників, професіоналів та фахівців підприємств і організацій лісового господарства України в галузі охорони праці.

27. Типове положення про організацію профілактичної роботи з попередження дорожньо-транспортних пригод в системі Державного комітету лісового господарства України”.

28. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спецвзуття та ін. ЗІЗ для працівників лісового господарства.
29. Посадові інструкції. 

30. Інструкції на всі види робіт. (п.4.3.1-4.3.4 ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з ОП) Розроблення інструкції по наданню домедичної допомоги особам при невідкладних станах (Наказ МОЗ від 16.06.2014 №398).
31. Розділ “Охорона праці” в колективному договорі або контракті з відповідними додатками.

32. Комплексні заходи покращення умов праці на підприємстві погоджені інспектором Держнаглядохоронпраці (перспективні плани – на 5 років, оперативні плани – річні, квартальні).

33. Заключний акт за результатами періодичного мед.огляду працівників (в іншому випадку медичний огляд вважається не завершеним). (п.1.3. ПОЛОЖЕННЯ про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів - Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медичному огляду один раз на рік). Час проходження медоглядів позначається у табелі обліку використання робочого часу (типова форма П-5) позначкою ІН.
34. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці (інструкції встановленого взірця).

35. Журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці.

36. Журнал реєстрації нещасних випадків виробничого характеру (наявність актів форми Н – 1).

37. Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (наявність актів форми НТ).

38. Акти перевірки опору ізоляції розподільчих пристроїв до 1000В силових і електроосвітлювальних приладів, вимикачів (копія атестату акредитації на визначення електровимірювальних робіт виконавця робіт) – п.6.13
39. Акти виміру опору контуру заземлення та блискавкозахисту (копія атестату акредитації на виконання електровимірювальних робіт виконавця робіт) – п.6.7.3
40. Призначення та навчання:

· відповідальних осіб за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів; - п.18.1.3
· інженерно-технічного працівника з нагляду за вантажопідіймальними кранами - п.18.1.3
· відповідальної особи за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані - п.18.1.3
· осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами; - п.18.1.3
· з числа ІТП відповідальних осіб за забезпечення справного стану і безпечну експлуатацію котлів, наявність у них відповідної кваліфікації та теплотехнічної освіти;

· відповідальних осіб за безпеку дорожнього руху.

41. Робота механізмів:

· вахтові журнали   п.7.4.20 НПАОП 0.00-1.01-07
· технологічні карти

· схеми стропування п.6.1.15 НПАОП 0.00-1-30-01
· переліки вантажів із зазначенням їх маси

1. Доведення інформації до підрозділів.

2. Вступний інструктаж.

3. Кабінет ОП та кутки ОП на лісництвах (лист ДКЛГУ № 08-04/1599 від 10.05.2005р.)
4. Забезпеченість ЗІЗ

5. Проведення оперативного адміністративно-громадського контролю (відповідь лісничих щодо виконання приписів)
6. Проведення Дня ОП

7. Навчання вальників лісу

8. Обстеження устаткування

9. Передрейсовий та післярейсовий медогляд водіїв а/м – Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів № 65/80 від 31.01.2013р.
10. Передрейсовий техогляд транспортних засобів – п.1.12 розділу ХІІІ НПАОП 0.00-1.62-12 Правил ОП на а/м транспорті № 964 від 09.07.2012р. Журнал реєстрації операцій перевірки технічного стану КТЗ контрольно-пропускним пунктом – п.8.1 ПОРЯДКУ  перевірки технічного стану транспортних  засобів автомобільними перевізниками - Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 05.08.2008  N 974
11. Періодичний медогляд

12. Атестація робочих місць.

13. Договори оренди

14. Договори підряду

15. Дозволи підрядників

16. Трудові угоди

ПЕРЕЛІК 

питань при перевірці цехів обробки деревини

1. Дозвіл на початок робіт.

2. Технічний стан будівель, споруд, обладнання

3. Наявність санітарно-побутових приміщень (шафи для роздільного зберігання одягу, душові, умивальники, баки з питною водою)
4. Стан електробезпеки. Заземлення електрообладнання. Наявність засобів електрозахисту (Основні –ізолювальна штанга, електровимірювальні кліщі, індикатор напруги – випробування 1 раз на рік, діелектричні рукавиці – випробування 1 раз на 6 міс., інструмент з ізольованим покриттям (пасатижі, кусачки, викрутка) – випробування 1 раз на рік. Додаткові – діелектричне взуття (боти) – випробування 1 раз на рік, діелектричний килимок – випробування 1 раз на 3 роки, ізолювальна підставка), терміни їх періодичного випробування спеціалізованою електротехнічною лабораторією (п.6.7.1). Журнал обліку і зберігання засобів захисту.
5. Написи, що вказують про напругу мережі та вид струму.

6. Електрична проводка проводиться по негорючих конструкціях (п.5.1.15 ППБУ)

7. Проведення випробувань кранів та інших навантажувально-розвантажувальних механізмів

8. Стан деревообробного обладнання

· стрічкопиляльні вертикальні верстати для поздовжнього розпилювання деревини повинні бути оснащені пристроєм автоматичного очищення від тирси та смоли шківів, пиляльної стрічки, напрямної та опорної рейок;

· обладнання шліфувальних верстатів блокувальними пристроями для унеможливлення ввімкнення верстата при вимкненій вентиляції, а також при знятих кришках огороджень або відчинених дверцят огородження вальців шліфувальної стрічки (в широко стрічкових верстатах другий блокувальний пристрій – передбачає зупинення обертових частин верстата у разі збігання стрічки з вальців шліфувального верстату або в разі її обривання); 

· відстань від вершини зуба до розклинювального ножа кругло пильного верстата повздовжнього розпилювання не повинна перевищувати 10 мм п.6.3.28 НПАОП 20.0-1.02-05 “Правила ОП в д/о пром”

· ширина щілини для пилки кругло пильного верстата повздовжнього розпилювання деревини у столі не повинна перевищувати 10 мм;
· абразивний інструмент повинен бути огороджений захисним кожухом, прозорим екраном з блокуванням;

· наявність захисних та блокувальних пристроїв.
9. Технологічні карти виконання робіт на деревообробних верстатах п.6.1.2 НПАОП 20.0-1.02-05 “Правила охорони праці в деревообробній промисловості” 

10. Стан метало оброблювального устаткування

· зазор між кругом і верхньою кромкою пересувного захисного козирка заточувального верстата не повинен перевищувати 6 мм – п. 8.10 ГОСТ 12.3.028-82
· захисний екран заточувального верстата повинен бути зблокований з пусковим пристроєм, що виключає можливість пуску верстата при піднятому (відведеному верстаті) – розділ 12 п.5.6 Правил ОП на автомобільному транспорті
· токарний верстат повинен бути обладнаним захисним огородженням для захисту працівника у разі викидання інструмента – п. 1.1.5 ГОСТ 12.2.009-80 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования»
· токарний верстат повинен бути обладнаним захисним пристроєм, що огороджує зону обробки деталей (при здійсненні процесу різання)

· на настільно-свердлильному верстаті повинен бути пристрій для закріплення деталей – п.4.1.19 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями
11. Наявність сигналізації, захисних та гальмівних засобів
12. Стан навантажувачів

· реєстрація та періодичний технічний огляд 

· ведення журналу щоденного технічного обслуговування навантажувачів ст.7.4.15 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів Наказ від 31.12.2008 № 308
· стан навантажувача (чистий, без ржавчини, без лущення фарби)
· на балони для зрідженого газу на навантажувачах не повинні діяти пряме сонячне проміння та опади

· стан гідроциліндрів, рукавів високого тиску, розподільника (відсутність підтікання мастила)

· стан світлової та звукової сигналізації

· стан шин, гайки кріплення коліс

· стан вил (суцільні, без зварювальних робіт)

· наявність склоочисника, сонцезахисного щитка, замків, ручок дверей, противаги
13. Наявність місць відпочинку та харчування працівників

14. Утримання виробничої території, проходів та проїздів, складання готової продукції, відходів та сміття, наявність попереджувальних знаків пожежної безпеки та охорони праці

15. Наявність засобів долікарської допомоги

16. Пожежні щити (2.1.22)
17. Системи опалювання та витяжки.

18. На складі лісоматеріалів план організації робіт, техкарта (п.6.6)
19. В місцях складання та розкладання штабелів знаки бепеки.

ПОЛОЖЕННЯ

1. Про організацію профілактичної роботи з попередження дорожньо-транспортних пригод в системі ДКЛГУ (наказ № 156 від 02.09.03р.)

2. Про базове підприємство

3. Про порядок здійснення кваліфікованих обстежень устаткування

4. Про порядок прийняття на роботу тимчасових працівників (затв. 30.12.96р.)

ПЕРЕЛІК

документів на лісництві

1. Журнали реєстрації інструктажів (лісничого та майстрів лісу) – позапл.інстр. – п.6.6
2. Журнали оперативного адміністративно-громадського контролю І та ІІ рівнів

3. Накази, інформація про нещасні випадки та інша інформація з питань охорони праці

4. Ознайомлення працівників з техкартами – п.6.7
5. Посадові інструкції

6. Інструкції на всі види робіт, що виконуються

7. Наявність кутка з охорони праці – Тип.положення – наказ ДНОП № 191 від 18.07.97р.
8. Укомплектованість пожежного щита. – п.6.4.8 ППБУ
9. Ведення книги розпоряджень лісничого (розпорядження про перевірку знань і допуск).
10. Ведення карточок обліку ЗІЗ. – п.3.14 Положення про порядок забезпечення працівників ЗІЗ
ВИМОГИ

правил охорони праці на лісосіках

1. Використання засобів індивідуального захисту – п.15.1.30
2. Наявність попереджувальних знаків по ТБ

3. Трелювальний волок (захаращення, пні в рівень з землею) – п.15.2.2
4. Чи підковані коні

5. Наявність аптечки

6. Дерева діаметром більше 8 см рубаються з підпилом

7. Чи підготовлена лісосіка (прибрані сухостійні, завислі, гнилі і ін. дерева) – п.15.2.2
8. Захаращення струмків

9. Чи відповідає трос для трелювання вимогам

10. Наявність допоміжних інструментів для звалювання дерев.

11. Оснащення л/з бригад засобами зняття завислих дерев. – п.15.2.15, 15.2.27
12. Наявність обігрівального будиночка.

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

1. Наявність служби б.д.р. – ЗУ Про дорожній рух
2. Відповідальний за випуск автотранспорту на лінію (відмітка письмова)

3. Відповідальний за безпечну експлуатацію транспортних засобів

4. Журнали реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху та інструктажів з безпеки руху (Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N 975). 
5. Проведення інструктажів з б.д.р. (вступний, первинний, передрейсовий або цільовий, періодичний або повторний – при переході до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди).
6. Листи стажування.

7. Наявність кутка з безпеки праці

8. Положення про комісію з безпеки д.р.

9. Схема руху транспорту по території р.ХІІІ п.1.8 НПАОП 0.00-1.62-12 “Правила ОП на а/м транспорті”, дорожні знаки про дозволену швидкість та небезпечні ділянки.
10. Використання спеціальних металічних підставок та упорів.

11. Обладнання оглядових канав та естакад внутрішніми та зовнішніми направляючими ребордами. В оглядових ямах має бути не менше двох виходів. Оглядові ями повинні бути очищені від ЛЗР та ГР, не захаращуватись деталями і предметами. На дно канави повинні укладатись міцні дерев’яні решітки. На в’їзній частині оглядової канави повинен бути розсікач. Тупикові оглядові канави повинні бути обладнані стаціонарними колесо відбійними пристроями для коліс. Освітлення оглядових ям – вся проводка повинна бути схована, з надійною електро- та гідроізоляцією, світильники закриті склом і огороджені захисною решіткою, металевий корпус світильника заземлено.
12. Естакади повинні мати перильне огородження та сходи
13. Наявність редуктора з манометром при використанні кисню з горючим газом

14. Проходження гідравлічного випробування рукавів газового зварювання на міцність тиском (1 раз на 3 місяці). Рукави повинні бути без дефектів, не обмотані ізоляційною стрічкою.

15. Виконання робіт слюсаря з ремонту автомобілів за нарядом-допуску після проходження цільового інструктажу.

16. ЗІЗ слюсаря: костюм віскозно-лавсановий, черевики шкіряні, берет (12 місяців), рукавиці, окуляри.

ВИМОГИ ПРАВИЛ ОП 

на нижніх складах

1. Паспорт крана – п.5.1 ДНАОП 0.00-1.03-02
2. Документи на монтаж крана та введення його в експлуатацію
3. Наказ про призначення працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією в/п кранів – ДНАОП 0.00-5-20-94

4. Наказ про призначення працівника, відповідального за безпечне проведення робіт в/п кранами – ДНАОП 0.00-5-06-94

5. Наказ про призначення кранівника (наявність посвідчення)– ДНАОП 0.00-5-18-96, ДНАОП 0.00-1.21-98

6. Наказ про призначення стропальників (наявність посвідчень) – ДНАОП 0.00-5-04-95
7. Інструкція для кранівника, стропальника
8. журнал періодичних оглядів кранів – ДНАОП 0.00-1.03-02

9. журнал періодичних оглядів знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари п.7.3.27 НПАОП 0.00-1.01-07
· траверси, кліщі, захвати, тара – кожний місяць

· стропи – кожні 10 днів

· знімні вантажозахоплювальні пристрої, що рідко використовуються – перед кожною видачею в роботу
10. Графік планово-попереджувальних робіт – ДНАОП 0.00-1.03-02

11. Технологічні карти організації складування та навантажувально-розвантажувальних робіт на ниж.с.
12.  Експлуатація кранів:
· справність кінцевого вимикача обмежника граничного вильоту стріли крана п.4.11.1.б НПАОП 0.00-1.01-07
· справність обмежника вантажопідіймальності крана п.4.11.6 НПАОП 0.00-1.01-07
· справність показника кута нахилу крана, встановленого на його рамі п.4.11.12 НПАОП 0.00-1.01-07

· обладнання гаків запобіжними замками, скобами та наявність напису вантажопідіймальності
· наявність на ходових колесах кранів, що пересуваються рейковою колією щитків (зазор між щитком і рейкою не більне 10 мм)
· захист від опадів захисних механізмів переміщення крана
· стан металоконструкції крана (наявність корозії, лущення старої фарби), стяжних балок (деформація)
· стан металорукавів (обриви, деформація, корозія)
· написи призначення (органи управління, пункт живлення) та знаки безпеки (пункт живлення)
· наявність заземляючого пристрою рейок підкранового шляху
· стан рейок (відрегулювання ухилу в поздовжньому та поперечному напрямах колій, наявність болтів та пластин стикування рельс)
· стан тупикових опор підкранової колії та крану (наявність амортизаційних подушок). 
13.  Наявність спеціальних стаціонарних чи пересувних естакад для навантажування лісоматеріалів на залізничний транспорт.
ВИМОГИ ПРАВИЛ ОП 

на АЗС

1. Паспорт АЗС, технологічна та електрична схема.

2. План ліквідації та локалізації аварійної ситуації.

3. Проект системи виявлення НС та оповіщення людей.

4. Паспорти на резервуари палива.

5. Правила технічної експлуатації АЗС.

6. Інструкція ОП для оператора АЗС та з експлуатації очисних споруд

7. Журнал огляду електроустановок, огляду та ремонту будівель і споруд, реєстрації результатів огляду пристроїв захисту від блискавки та періодичних випробувань заземлюючих пристроїв.

8. Обладнання АЗС автоматичною системою пожежної сигналізації та встановлення газосигналізаторів.
